PY32F002A 远系列接收解码示例工程

请先阅读资料包根目录中的：
1. 01_快速开始_必读.docx
2. 02_完整使用说明_PY32F002A.docx

工程打开路径：
PY32F002_远系列接收解码/Templates/PY32F002xx_Templates_LL/MDK-ARM/Project.uvprojx

第一次使用步骤：
1. 安装 Keil MDK。
2. 双击安装 Puya.PY32F0xx_DFP.1.1.0.pack。
3. 打开 Project.uvprojx。
4. Build 编译，确认 0 Error(s)。
5. 用 SWD 下载到 PY32F002A DEMO 板。
6. 打开串口助手，9600bps, 8N1。
7. 按遥控器，观察 RF:xx xx xx。

注意：
- 本示例工程用于演示 MCU 直接解码远系列接收模块 DAT 脉冲。
- 本示例不包含完整学习码、掉电保存、继电器动作等产品逻辑。
- 若客户要移植到 51/STM8/STM32，请看 03_平台移植指南_51_STM8_STM32.docx。
- 若遇到无输出、码值不稳、距离短等问题，请看 04_售后排查与验收清单.docx。
