/*
准备工作：
连接好蜂鸟接收模块，注意电压匹配，本DEMO板可以通过R6和R7选择3.3/5V电压选择
部分接收模块带有SHUT引脚的，请参见《PY32F002开源DEMO板_微R3接收》范例
调试信息从USB的串口输出相应的数据

1，PA1为接收DAT脚，DAT脚设为浮空输入模式，且为双边沿触发中断
2，在中断调用REC_RF_us_INT对当前脉宽进行识别，可以只识别低电平脉宽即可，脉冲宽度误差通常设为50%比例进行误码验证，这个比例过小对接收距离会有一定影响。
3，为了安全程序中包含了二次校验，成功闪烁p_led2
4，在主程序调用CHK_RF_DECODE对收到的编码进行串口输出，可以从USB的串口直接观测
5，对码、存储及比较程序从略，用户需自行完成，本程序旨在示意解码过程


*/