远-T1L 发射模块 PY32F002A 示例工程
--------------------------------
1. 先安装 Puya.PY32F0xx_DFP.1.1.0.pack，再打开 Project.uvprojx。
2. 工程路径：PY32F002_远系列发射编码/Templates/PY32F002xx_Templates_LL/MDK-ARM/Project.uvprojx
3. 默认串口：9600bps, 8N1；上电打印“蜂鸟无线RF433发射测试”。
4. 默认发射：TX1527(0x11,0x22,0x33)。
5. 发射脚：PB1 -> MCU_RF_TX -> T1L DAT。
6. 客户包整理版已按当前 MCU_DEMO 原理图将 KEY2 触发脚设为 PA6。
7. 若客户使用其它板卡，请按实际原理图修改 Src/ALL.H 中 p_key2。
8. USB 串口需要 CH340 驱动，并使用支持数据传输的 Type-C 线。
