/*
准备工作：
连接好蜂鸟发射模块，注意发射电压匹配，本DEMO板可以通过R6和R7选择3.3/5V发射电压选择
如实际连接的远T3可能会不发射，因为远T3建议9V工作。
调试信息从USB的串口输出相应的数据

1，PB1为发射的DAT脚，DAT脚设为输出模式，上电为低电平
2，客户包整理版按当前 MCU_DEMO 原理图将 KEY2 设为 PA6 上拉输入脚；若使用其它板卡，请按实际按键 IO 修改 ALL.H 中 p_key2。
3，触发按键，发射默认编码 11 22 33,可以从开发助手观看得到的数据,利用定时器T1作为us级精确定时。
4，发射时，PB3的LED脚为闪烁指示


*/