远系列发射模块（远-T1L）客户可发完整资料包
========================================
推荐先看：00_资料包目录说明.docx，然后按 01_快速开始_必读.docx 操作。

资料包特点：
1. 以远-T1L 发射模块为例，覆盖接线、下载、串口、发码、接收验证、移植和排查。
2. 示例工程已清理临时文件、个人 Keil 配置和编译输出。
3. 客户包内工程按当前 MCU_DEMO 原理图修正 KEY2 触发为 PA6；原始资料目录未修改。
4. 原始内部口吻的调试经验 PDF 未直接外发，内容已重新整理到客户版 Word 文档。

快速成功标准：
- 上电串口输出：蜂鸟无线RF433发射测试
- 触发后串口输出：无线发射112233
- 接收端或开发助手看到：11 22 33

注意：频率必须一致，天线必须接好，VCC 不要超过规格书，某些编码芯片DAT脚电压9-12V，DAT必须串 51K 电阻，5V串20K电阻。
