本工程为客户资料包整理版，原始资料目录未被修改。
1. 发射 DAT：p_rf_tx = PB1，对应 MCU_RF_TX -> 远-T1L DAT。
2. 触发按键：按 MCU_DEMO 原理图，KEY2 -> MCU_K2 -> PA6，因此本客户包将 p_key2 修正为 PA6。
3. 若客户使用不同板卡，请在 Src/ALL.H 修改 p_key2，并确认 GPIOA_INPUT 包含对应 IO。
4. 默认发送 TX1527(0x11, 0x22, 0x33)，TIM1 为 1us 计数。
